|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 元請確認欄 |  |  |

**危険性又は有害性の特定標準モデル**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 作 業 名 | 枠組み足場上の作業 | 使用設備・機械 |  |
| 施工会社名 |  | 使用工具・機器 |  |
| 工　法　等 |  | 安全設備・保護具 | ・保護帽・安全帯・保護手袋・安全靴 |
| 工　事　名 |  | 使用資材 |  |
| 作業期間 | 令和　　年　　月　　日 ～ 令和　　年　　月　　日 | 作業に必要な資格と  配置予定者 | ・足場の組立て等作業主任者（高さ5ｍ以上の場合）： |
| 担当職長名 |  |
| 作成年月日 | 令和　　年　　月　　日作成 | 施工会社・関係者  周知記録（サイン） | 令和　　年　　月　　日 |
| 改訂年月日 | 令和　　年　　月　　日改訂 |
| 作成責任者 |  | 打合せ事項  確認事項等 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 評価 | 危険有害要因の評価基準 | 危険度 |
| ６ | 抜本的な対応が必要 | ５ |
| ５ | 即座に対策が必要 | ４ |
| ４ | 何らかの対策が必要 | ３ |
| ３ | 現時点で対策の必要なし | ２ |
| ２ | 極めて小さい（受け入れ可能） | １ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全対策の評価 | 効　果  実現性 | | 大 | 中 | 小 |
|
| ３ | ２ | １ |
| 困　難 | ３ | ６ | ５ | ４ |
| 努力すれば可能 | ２ | ５ | ４ | ３ |
| 可　能 | １ | ４ | ３ | ２ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 評価 | 危険有害要因の評価基準 | 危険度 |
| ６ | 極めて大きい（受け入れ不可能） | ５ |
| ５ | かなり大きい（受け入れ不可能） | ４ |
| ４ | 中程度（受け入れ可能） | ３ |
| ３ | 小さい(許容範囲内) | ２ |
| ２ | 極めて小さい（受け入れ可能） | １ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危険の見積り | 重大性  可能性 | | 極めて重大  (死亡・障害) | 重　大  大けが  (休業４日以上) | 軽微  打撲・切傷  (休業３日以下) |
|
| ３ | ２ | １ |
| 発生の確率は高い  （半年に１回程度） | ３ | ６ | ５ | ４ |
| 時々発生する  （２～３年に１回程度） | ２ | ５ | ４ | ３ |
| 発生の確率は低い  （５年以上に１回程度） | １ | ４ | ３ | ２ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作業工程 | 作業の順序 | 危険性又は有害性の特定 | 危険の見積り | | | | リスク低減措置 | 危険性又は  有害性に  接する人 | 安全対策の評価 | | | | 備　　　考 |
| 可能性 | 重大性 | 評　価 | 危険度 | 実効性 | 効　果 | 評　価 | 危険度 |
| ・手すりを設けているか  （外した場合は復旧しているか）  ・墜落の危険がある時は安全帯を使用しているか    ・足場板の固定はよいか  ・落下防止措置はしているか  ・昇降設備を使用しているか | | １　足場から墜落 |  |  |  |  | ・手すり又はネット等による墜落防止設備を確認する | 職　長 |  |  |  |  |  |
| ・設備ができない場合、安全帯を使用する(元方と協議する) | 職　長 |
| ２　工具・資材の落下 |  |  |  |  | ・墜落防止ネット及び垂直ネットを確認する(水平養生は２段毎、各階毎) | 作業者 |  |  |  |  |
| ３　足場板の破損、外れ |  |  |  |  | ・作業前に、足場板を点検する | 作業者 |  |  |  |  |
| ・積載荷重は足場板の制限荷重以下にする | 作業者 |
| ・足場板の両端固定を確認する(布枠のつめを確実にロックする) | 作業者 |
| ４　昇降設備以外から昇降し墜落 |  |  |  |  | ・昇降設備を使って昇り降りをする(ブレース、妻枠を使用しての昇降厳禁) | 作業者 |  |  |  |  |
| ５　上下作業による落下物の激突 |  |  |  |  | ・作業間の連絡調整をし、作業範囲には立入禁止措置を  する | 職　長 |  |  |  |  |
| ６　足場の転倒 |  |  |  |  | ・作業開始前に足場の転倒防止措置(壁つなぎ)を点検する | 職　長 |  |  |  |  |